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Додаток 
до рішення міської ради 

від ___________№_______

Перелік майна, гідротехнічних споруд, які приймаються в комунальну власність Лозівської міської територіальної громади  Лозівського району Харківської області
          1. Гідротехнічна споруда, що розташована за межами населеного пункту біля села Домаха на земельній ділянці з кадастровим номером 6323981100:02:000:0390, та складається з:

- Гребля: глуха грунтова насип, укріплена бетонними плитами зі сторони ставка та кореневою системою багаторічних рослин. Матеріал: суглиничний насип засаджений багаторічними рослинами та укріплений залізобетонними плитами. Конструктивні параметри: довжина– 213,7 м, ширина по гребню – 14 м, максимальна висота – 3,5 м. Закладення укосів: верхового 1:1,7; низового 1:1,4. Кріплення укосів: верховий укіс – бетонні плити, низовий - біологічний. Наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі: переїзд - дорога грунтова місцевого значення без твердого покриття.

- Водоскидна споруда № 1:

 тип: гідротехнічна споруда типу «Монах».

Матеріал: метал. Конструктивні параметри: вхідний оголовок – діаметр 1,1м, водопровідна частина – довжина 28м, вихідний оголовок – діаметр 1,1м.

Вид регулювання:автоматичної дії, не регулюється. Пропускна здатність водоскидної споруди 0,74м³/с. 

- Водоскидна споруда № 2: 

тип: металева труба 3м з загальним ухилом до водостоку, яка веде в бетонний спускний колодязь шахтного типу 2,6*2м.

Матеріал:метал,залізобетон. Конструктивні параметри: труба водоскидна: діаметр 25см, довжина 3м, водоскидний канал прямокутної форми, висота 2,6м, ширина 2м, довжина не визначена. Вид регулювання: автоматичної дії, не регулюється. Пропускна здатність водоскидної споруди 0,11м³/с.
2. Гідротехнічна споруда, що розташована за межами населеного пункту біля села Домаха на земельній ділянці з кадастровим номером 6323981100:02:000:0389, та складається з:
-Гребля:насипна грунтова, укріплена кореневою системою багаторічних рослин.
Матеріал :суглиничні грунти засаджені багаторічними рослинами.
Конструктивні параметри: довжина – 190,26 м.ширина по гребню – 25, максимальна висота – 3,4м.

Закладання укосів: верхового 1:2, низового 1-1:5

Кріплення укосів: біологічне. Наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі: переїзд - грунтова дорога  місцевого значення без твердого покриття.
- Водоскидна споруда: тип: металевий водоскидний канал з загальним ухилом до нижнього б’єфу 1=0,01°. Вбудована в конструкцію греблі,закріплена металевими трубками по периметру водозливу. Водоспускна  споруда потребує ремонту, зруйнована корозійним процесом, через отвір у вхідному оголовку проливається вода.
Фактичний рівень в ставку (115,83мнад р.м. (БС)) нижче за НПР.

Матеріал: метал.

Конструктивні параметри:вхідний оголовок – рівень117,06м. над р,м, (БС), довжина 2,6м, ширинв 2,5. Діаметр внутрішньої труби 1,2м. Вихідний оголовок: діаметр 1,2 м, довжина 25м.Вид регулювання: автоматичної дії, не регулюється. Пропускна здатність водоскидної споруди 1,69 кубм/с.
	Секретар міської ради                                                                           Юрій КУШНІР
Микола Пономар, 22015                           
	
	

	
	
	

	
	                                                 
	

	
	
	


